**FICHA TECNICA**

Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)

CONALECHE-CCC-LPN-2023-0002

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** |  **Articulo**  | **Cantidad** |  **Características**  |
| 1 | BIDONES  | 2,500 |  ACERO INOXIDABLECAPACIDAD DE 40 LITROS |
| 2 | CUBETAS | 4,000 | ACERO PARA ORDEÑO DE 10 LITROS |
| 3 | BOMBA MOCHILA | 2,000 | TUBO ROCIADOR DE ACERO INOXIDABLECAPACIDAD DE 20 LITROS |
| 4 | ALAMBRE | 10,000 | PUAS CALIBRE 16 DE 250 MTROS Recubrimiento de galvanizado (1 a 3Zn) de 240 gr/m2 Resistencia 350 kgf Distancia entre púas 12.5 cm a 15 cm Púas por metro lineal 7 a 8 Tipo de torsión alterna Púas sobre puesta |
| 5 | MACHETE | 10,000 | TAMAÑO GRANDE EN ACERO |
| 6 | ZINC | 5,000 | CALIBRE 29DIAMETRO 3X6 |
| 7 | COA | 2,000 | COA CON PALO  |
| 8 | LIMA | 10,000 | LIMA PARA AMOLAR CON MANGO |